**电脑比色仪技术规格**

**一、技术要求**

1.1 可提供天然牙的正确颜色并显示出相应修复体材料的颜色。

1.2 电源电压： 100-240V，50-60HZ符合中国电工标准。

**二、技术参数：**

2.1可通过手机客户端或是软件，可以辅助进行临床数码比色并做好记录与备注。

* 1. OLED触摸屏，可显示天然牙基础色测量，平均值测量，三点式测量。

2.3具有集成自放电保护功能。

2.4管理系统：Windows XP SP2

2.5白平衡自动校准

2.6设备尺寸 ≤ 20.5cm/8.5cm/10.5cm

2.7 最大功率: 5W

2.8电池：2 PCS.Ni-MH 1.2V 1.900mAh

2.9蓝牙模式传输频率范围：2402MHz-2480MHz,FHSS/GFSK调制

**三、配置要求**

手柄 1把

充电设备 1套

防感染膜 2个

蓝牙接收器 1个

**四、商务要求**

4.1原装合格产品。

4.2 列出全套设备包括维修配件及易耗品价格。

4.3 交货时间为合同签订后3个月内；在货物到达后，在7天内派工程技术人员到达现场进行安装，调试及培训至验收合格；必要时可以提供多次培训。

4.4 提供中文操作说明书1套（成交后提供）。

4.5 验收合格后设备整机免费保修3年，质保期内卖方必须免费提供至少每年2次的上门维修保养服务；

4.6 终身维修,保障零配件10年以上供应期；对保修期外的维修必须做到先维修后付款，只收取零配件费用，免收人工费。

4.7 质保期内开机正常使用率 ≥ 95 %，否则按相应天数2倍顺延保修期。

4.8 设立完整售后服务体系，在省内有售后服务机构，保证售后服务的及时性。出现故障2小时内维修响应，24小时内到达现场进行排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。

4.9 付款方式：合同签订后所有合同下所有设备安装完毕，并经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保期结束后一周内付清。