**牙科治疗机（移动操作台）技术规格**

**一、技术要求**

1.2额定电压:220V±10％；频率：50HZ±1HZ符合中国电工标准。

1.3气源：气压0.5-0.6MPA 。

**二、技术参数**

2.1.电动升降系统高度可在750～870范围内升降；

2.2 可以移动并锁定推车；

★2.3 全喷砂医用304不锈钢板结构,表面可以深度消毒，台面可以拉伸扩展使用；

2.4控制面板具有牙科椅的升降功能；

2.5气控脚开关脚开关可控制高、低速手机工作，实现高速手机干、湿转及吹屑气；

2.6纯净水系统，采用气增压供给形式。

**3、配置要求**

移动治疗台 1套

三用枪 1支

**四、商务要求**

4.1原装合格产品。

4.2 列出全套设备包括维修配件及易耗品价格。

4.3 交货时间为合同签订后3个月内；在货物到达后，在7天内派工程技术人员到达现场进行安装，调试及培训至验收合格；必要时可以提供多次培训。

4.4 提供中文操作说明书1套（成交后提供）。

4.5 验收合格后设备整机免费保修3年，质保期内卖方必须免费提供至少每年2次的上门维修保养服务；

4.6 终身维修,保障零配件10年以上供应期；对保修期外的维修必须做到先维修后付款，只收取零配件费用，免收人工费。

4.7 质保期内开机正常使用率 ≥ 95 %，否则按相应天数2倍顺延保修期。

4.8 设立完整售后服务体系，在省内有售后服务机构，保证售后服务的及时性。出现故障2小时内维修响应，24小时内到达现场进行排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。

4.9 付款方式：合同签订后所有合同下所有设备安装完毕，并经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保期结束后一周内付清。