竞争性谈判文件

**项目名称：南昌大学附属口腔医院附楼消防工程项目**

**项目编号：**JXKQ202017

**南昌大学附属口腔医院**

**2020.8.7**

目 录

[第一章　谈判邀请 1](#_Toc48224256)

[第二章 供应商须知 3](#_Toc48224257)

[一、 供应商须知前附表 4](#_Toc48224258)

[二、说明 6](#_Toc48224259)

[三、 谈判文件 6](#_Toc48224260)

[四、 响应文件的编制 10](#_Toc48224261)

[五、 响应文件的递交 11](#_Toc48224262)

[六、 谈判 12](#_Toc48224263)

[七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商 14](#_Toc48224264)

[八、成交结果公告、成交通知书 14](#_Toc48224265)

[九、履约保证金、签订合同 15](#_Toc48224266)

[十、询问和质疑 15](#_Toc48224267)

[第三章 响应文件格式 17](#_Toc48224268)

[格式1. 谈判响应书 18](#_Toc48224269)

[格式2．报价表 19](#_Toc48224270)

[格式3．分项报价表 20](#_Toc48224271)

[格式4. 工程要求响应/偏离表 21](#_Toc48224272)

[格式5. 商务条款响应/偏离表 22](#_Toc48224273)

[6. 其他证明资料 23](#_Toc48224274)

[7、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料 26](#_Toc48224275)

[8.技术文件 30](#_Toc48224276)

[9.供应商应当提交的资格、资信证明文件 31](#_Toc48224277)

[第四章 采购需求表及工程要求 38](#_Toc48224278)

[一、采购需求表 38](#_Toc48224279)

[二、工程要求 39](#_Toc48224280)

# **第一章　谈判邀请**

南昌大学附属口腔医院根据年度计划，对南昌大学附属口腔医院附楼消防工程项目所需的货物和有关服务进行竞争性谈判采购，欢迎符合的供应商前来参加。

**项目名称：**南昌大学附属口腔医院附楼消防工程项目

**项目编号：**JXKQ202017

**采购人联系方式：**

采购人名称：南昌大学附属口腔医院

采购人地址：江西省南昌市福州路49号

联系人：朱老师

联系电话：0791-86363719

**采购项目预算：**19.9万元人民币

**一、采购人的采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **工程简要说明** | **数量** | **采购项目编号** | **备注** |
| 南昌大学附属口腔医院附楼消防工程项目 | **详见文件** | **1项** | JXKQ202017 |  |

二、供应商的资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有独立企业法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求；

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4、提交产品属于政府强制采购节能产品的，必须为谈判公告发布之日前财政部、国家发展改革委公布节能产品政府采购清单最新一期的产品。

5、本项目是否接受联合体参加谈判：不接受。

（七）其他资格条件

（1）具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质；

（2）若所投的消防产品属于需强制认证的则需提供消防产品强制认证证书；

（3）具有安全生产许可证；

（4）所供的火灾自动报警及消防联动控制系统（火灾报警联动控制器、光电感烟探测器、声光警报器、报警按钮、输入输出模块等）必须与我院大楼的消防报警系统同一品牌（北京利达华信），并提供原厂授权。

三、本项目是否进行答疑及踏勘现场： **进行**

本项目踏勘现场时间、地点：2020年 8月 14 日16：00　医院统一组织现场踏勘。联系人：毛老师，联系电话：0791-86363380、15350117900。

四、获取谈判文件的时间和期限、地点、方式：

磋商文件获取方式：南昌大学附属口腔医院门户网站（网址：http://www.jxskqyy.com）下载中心（资料下载）自行下载。

五、报名方式：请在2020年 8月 17日 12：00 时前在南昌大学附属口腔医院门户网站（网址：http://www.jxskqyy.com）下载中心（资料下载）下载报名登记表及供应商资格证明文件、资信证明文件、授权委托书、委托代表身份证复印件及所投产品认证证书等相关资料以PDF格式做成文件夹发送至邮箱NDKQYYZBB@163.COM。文件名称为：项目名称+公司名称，不需要到现场报名。

六、磋商邀请：不接受联合体磋商。

七、响应文件递交截止时间和磋商时间为 2020 年 8 月 17 日14：30时。

九、响应文件递交地点和磋商地点在南昌大学附属口腔医院九楼会议室。

十、采购人联系方式：

地址：江西省南昌市福州路49号

联系人：朱老师

联系电话：0791-86363719

# **供应商须知**

## 供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **内 容** |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号：详见“第一章 谈判邀请” |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 谈判邀请” |
| 3 | 3.2.1 | 本项目是否接受联合体参加谈判：详见“第一章 谈判邀请” |
| 4 | 6.3 | 谈判答疑及踏勘现场 |
| 5 | 8 | **供应商应当提交的资格、资信证明文件** |
| 6 | 9 | 为落实政府采购政策，参加谈判的供应商和采购工程需满足的要求及供应商须提供的证明材料 |
| 7 | 16 | 谈判有效期：自谈判之日起 **90 天** |
| 8 | 17 | 响应文件的份数：正本1份、 副本3份  **注：响应文件正、副本均须胶装，否则视为无效响应** |
| 9 | 19 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 谈判邀请”  谈判时间：详见“第一章 谈判邀请”  谈判地点：详见“第一章 谈判邀请” |
| 10 | 28 | **确定成交供应商：**  **采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。**  注：（1）对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。  （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。  （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  （4）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。***（仅适用于联合体参加谈判）*** 　　联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。***（仅适用于联合体参加谈判）***  对产品符合政府采购优先采购政策的节能产品(属于政府强制采购节能产品范围的除外)、环境标志产品给予优先采购。 |
| 11 | 31 | 履约保证金金额： 合同总价的10% |

## 二、说明

**1. 适用范围**

1.1本谈判文件仅适用于本“谈判邀请”中所述工程的采购。

**2. 定义**

2.1采购人：详见“第一章 谈判邀请”。

2.2供应商：是指向采购人提供“第一章 谈判邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

**3. 合格供应商**

3.1供应商的资格条件：详见“第一章 谈判邀请”。

3.2 联合体参加谈判

3.2.1是否接受联合体参加谈判：详见“第一章 谈判邀请”。

3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应文件无效；**（*适用于联合体参加谈判）***

3.2.3以联合体参加谈判的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。***（适用于联合体参加谈判）***

3.2.4联合体各方不得再单独参加或者与其它供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，将导致其响应无效。***（适用于联合体参加谈判）***

**4. 谈判费用**

4.1不论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**5. 供应商代表**

5.1指全权代表供应商参加谈判活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。（格式详见“第四章 响应文件格式9-6”）

## 三、 谈判文件

**6. 谈判文件构成**

6.1 要求提供的工程、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共五章，各章的内容如下

1. 谈判邀请
2. 供应商须知
3. 拟签订的合同文本
4. 响应文件格式
5. 采购需求表及工程要求

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判工程使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.3谈判答疑及踏勘现场***（适用于进行答疑及踏勘现场）***

6.3.1是否进行答疑及踏勘现场：详见“第一章 谈判邀请”。

6.3.2 采购人将按采购邀请所述时间和地点召开本谈判工程项目的谈判答疑会，目的是介绍项目的有关情况，澄清、解答提出的问题和组织供应商考察现场，了解情况。

6.3.3 供应商提出的与谈判有关的任何问题须在谈判答疑会召开前，应以书面形式送至招标人。

6.3.4 供应商可根据自已的需要，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获得有关编制谈判响应文件和签署合同所涉及现场的资料，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担踏勘现场所发生的自身费用和踏勘现场的责任与风险。

6.3.5采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商因此做出的任何推论、理解和结论均由供应商自身承担负责。

6.3.6答疑回复内容作为谈判文件的组成部分。

**7. 谈判文件的澄清和修改**

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

**8.供应商应当提交的资格、资信证明文件**

8.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

8.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.6法定代表人授权书

8.7供应商的资格声明

8.8联合体协议***（仅适用于联合体参加谈判）***

8.9其他资格证明文件

（1）具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质；

（2）若所投的消防产品属于需强制认证的则需提供消防产品强制认证证书

（3）具有安全生产许可证

（4）所供的火灾自动报警及消防联动控制系统（火灾报警联动控制器、光电感烟探测器、声光警报器、报警按钮、输入输出模块等）必须与我院大楼的消防报警系统同一品牌（北京利达华信），并提供原厂授权。

**9.为落实政府采购政策，参加谈判的供应商和采购的货物需满足的要求及供应商需提供的证明材料**

9.1 **中小企业参加谈判**

9.1.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件

　　（1）符合中小企业划分标准；

　　（2）本企业承担的工程。

9.1.2中小企业参加谈判时，必须提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具有效的中、小、微企业认定证明（格式详见“第四章响应文件格式 7-1、7-2”）。

9.2**监狱企业参加谈判**

9.2.1监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

9.2.2监狱企业参加谈判须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章响应文件格式7-2”）

9.3**残疾人福利性单位参加谈判**

9.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）。

9.3.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.3.3残疾人福利性单位参加谈判须提供的证明材料

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章响应文件格式7-3”），并对声明函的真实性负责。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

**9.4节能、环境标志产品参加谈判**

9.4.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的服务。

9.4.2节能产品是指列入《节能产品政府采购清单》的产品。

9.4.3环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购清单》的产品。

9.4.4《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以谈判公告发布之日前《中国政府采购网》发布最新一期的为准。

9.4.5如属节能清单、环保清单的产品，需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明。

9.4.6对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

9.4.7谈判文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

**9.5对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加谈判享受的政策**

9.5.1对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.5.2监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

9.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。***（适用于联合体参加谈判）***联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。*（****适用于联合体参加谈判）***组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。***（适用于联合体参加谈判）***

**9.6对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的服务，对产品符合政府采购优先采购政策的节能产品(属于政府强制采购节能产品范围的除外)、环境标志产品给予优先采购。**

## 四、 响应文件的编制

**10. 提示**

10.1 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求提供响应文件和资料。

10.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购人所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

10.3翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

**11. 响应文件计量单位**

响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

**12.响应文件的构成**

12.1响应文件应由下列部分构成

(1) 谈判响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 工程要求响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 其他证明资料

(7) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

(8) 技术文件

(9) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

12.2供应商应将响应文件**胶装**成册，并编写目录**。**

**13. 证明工程符合谈判文件规定的文件**

13.1 供应商应提交其工程符合谈判文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

13.2工程与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)工程主要指标和性能的详细说明。

2)对照谈判文件工程要求，逐条说明所提供工程已对谈判文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与判文件工程要求的偏差和例外。特别对于有具体要求的指标，供应商必须提供所供工程的具体指标。

3)商务条款的偏差和例外。

**14. 谈判报价**

14.1谈判报价应是谈判文件确定的采购工程范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、到指定交付地点的运输费、安装、维护、保险、利润、税金、竣工验收、保修期内的保修费用、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。

14.2供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

14.3供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写单价、总价及其他事项。

14.3对供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

**16. 谈判有效期**

谈判有效期为自谈判之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。谈判有效期不足的响应文件**被视为无效。**

**17. 响应文件的签署及规定**

17.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。**响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。**

17.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

17.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## 五、 响应文件的递交

**18. 响应文件的密封及标记**

18.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

18.2 为方便谈判，供应商应将报价表单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。**金融机构、担保机构出具的保函须提供原件（响应文件正、副本中须附有复印件），与报价表一并密封，否则被视为无效响应文件。**

18.3 封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

18.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。

**19. 谈判截止时间**

供应商必须在“第一章 谈判邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

**20. 迟交的响应文件**

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购人将拒绝接收。

**21. 响应文件的补充、修改或撤回**

21.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2从响应文件递交截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 六、 谈判

**22. 谈判组织**

采购人在“第一章 谈判邀请”中规定的时间、地点组织谈判活动。参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

**23. 谈判程序**

23.1响应供应商在有关人员的监督下，在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后供应商离开谈判地点。人拆封响应文件。

23.2谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件“第四章 响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

（2）谈判期间在“信用中国”网站（（www.creditchina.gov.cn））查询到供应商列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，和在“中国政府采购网” 网站查询到供应商列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，其**响应无效**；查询的记录随采购文件存档。

供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

（3）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

**23.3初审出现下列情况者，响应文件被视为无效**

* 1. 未提交谈判响应书；
  2. 未提交报价表；

3）未按谈判文件“第四章 响应文件格式9”的规定提供资格、资信证明文件的；

4）未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

5）谈判有效期响应不足的；

6）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

7）首次报价超过了采购项目预算或最高限价的；

8）谈判文件规定的其他响应无效条款。

23.4谈判

按照递交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

23.5谈判文件修正

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的工程要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购人对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

23.6 最后报价

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；**最后报价超过了采购项目预算或最高限价的，被视为无效。**

（2）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（4）若没有对工程需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对工程需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价不得高于上一轮报价；否则，**视为无效响应**。

（5）未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；**视为无效响应**。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

**24. 与谈判小组的接触**

24.1 除按本须知“第24条”规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

24.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

**25.终止谈判采购活动的情形**

出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

**26.推荐成交候选供应商方法**

26.1谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

26.2享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。

26.3最终报价相同的，按节能环保产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；最终报价及比例相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

**27.确定成交供应商**

27.1详见“供应商须知前附表”。

## 八、成交结果公告、成交通知书

**28. 成交结果公告**

成交供应商确定后，采购人在南昌大学附属口腔医院门户网站（网址：http://www.kqyy.118.aoyacms.com）公示成交结果，公告期限为1个工作日。

**29.成交通知书**

29.1采购人公告成交结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

29.2成交通知书是合同的一个组成部分。

## 九、履约保证金、签订合同

**30. 履约保证金**

30.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

30.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

30.3如果成交供应商没有按本须知“第31.1条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订政府采购合同，按本须知“第32.4条”规定执行。

**31. 签订合同**

31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按谈判后撤回谈判响应文件处理。

31.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

31.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本须知“第28条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的谈判保证金。

## 十、询问和质疑

**32.询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

**33.质疑**

33.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出质疑。

1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

33.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.4潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>**下载专区**的《政府采购供应商质疑函范本》）。

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.6对谈判过程、成交结果质疑

接收部门：南昌大学附属口腔医院招标采购办

联系电话：0791-86363719

通讯地址：江西省南昌市福州路49号

邮 编：330006

# 

# **第三章 响应文件格式**

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年 月 日

## 格式1. 谈判响应书

致：南昌大学附属口腔医院：

根据贵方为*(项目名称)*项目谈判采购工程的谈判邀请*(项目编号)*，签字代表*(姓名、职务)*经正式授权并代表我方*(单位名称、地址)*提交下述文件正本一份及副本三份:

1. 报价表

2. 分项报价表

3. 技术响应表

4. 商务响应表

5. 按谈判文件供应商须知和工程要求提供的有关文件

6. 资格、资信证明文件

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总价为 （用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判之日起 90 天。

5. 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回响应文件，谈判保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

地址 传真

电话 电子邮件

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 格式2．报价表

供应商名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 供应商名称 | 总报价 | 报价  声明 | 交付期 | 交付地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品须在分项报价表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2. 节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 格式3．分项报价表

供应商名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料及设备 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 数量 | 综合单价（元） （含谈判文件要求的所有价格） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计：（大写） | | | | | | ￥：（小写） |

**注：**1、小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品须在分项报价表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

3、谈判文件对节能、环保产品另有规定的从其规定。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 格式4. 工程要求响应/偏离表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件工程要求 | 响应文件工程要求 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 格式5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 6. 其他证明资料

**格式6-1. 供应商情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | 联系电话 |  | |
| 传 真 |  | | | 网址/邮箱 |  | |
| 企业性质 |  | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | |
| 营业执照号 |  | | 其中 | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 银行账号 |  | | 技工 | |  | |
| 经营范围备注 |  | | | | | | |

供应商签章：

**格式6-2. 近年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章

**格式6-3 本项目管理机构配备情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险扫描件。

供应商签章

## 7、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

**格式7-1. 中小企业声明**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业的服务。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供）

**格式7-2. 企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件**

**中、小、微企业认定证明**

（参考格式）

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业基本情况 | 企业名称\* |  | 组织机构  代码\* |  | 法定代表人\* |  |
| 行业代码\*（见赣财购[2012]3号文） |  | 注册类型（见赣财购[2012]3号文） |  | 联系人 |  |
| 主营业务（万元） |  | 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话\* |  | 传真 |  | 电子邮箱\* |  |
| 营业收入\* |  | 从业人员\* |  | 开业时间\* | 年 月 |
| 县级中小企业主管部门认定意见 | 经调查核实，该企业属 行业 *（请填写：中型、小型、微型）*企业，有效期至本年底。  盖章：  日期： | | | | | |

备注：\*为必填内容。

**注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；**

**2、不符合小型、微型企业条件或不属于监狱企业的不需提供。**

**格式7-3. 残疾人福利性单位声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（不属于残疾人福利性单位的不需提供）

**格式7-4. 节能清单、环保清单的产品，产品及型号所在清单页（包含页码）的复印件并用标识标明产品所在位置*（文件另有规定的从其规定）***

## 8.技术文件

内容包括：

1、工程的内容和详细说明

施工方案（含设计效果图）、施工进度计划及保证措施、保证质量措施、保证安全措施、施工现场平面布置、主要材料、构件用量计划、主要机具使用安排等。

2、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

## 9.供应商应当提交的资格、资信证明文件

填写须知

1. 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；
2. 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；
3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；
4. 谈判小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

**9-1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件**

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

**9-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件**

供应商是法人的，提供谈判前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在谈判前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在谈判前三个月内银行出具的资信证明。

**9-3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件**

供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（见格式）

**9-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件**

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

谈判前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**9-5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件**

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函（见格式）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

**9-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式）**

（供参考格式）

致：南昌大学附属口腔医院

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

**9-5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式）**

（供参考格式）

致：南昌大学附属口腔医院

本公司（或单位）在该项目响应文件递交截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，特此承诺。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

**格式9-6 法定代表人授权书**

致：南昌大学附属口腔医院

（供应商全称）法定代表人 授权 （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的 （项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

日 期：

附：

全权代表姓名：

职 务：

电 话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

**说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书**

**格式9-7供应商的资格声明**

（供参考格式）

致：南昌大学附属口腔医院

为响应贵方*（项目名称、项目编号）*谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供采购需求表和工程要求规定的有关工程，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方的资格声明正本一份。

2.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商签章：

日期：

**9-10. 其他资格证明文件**

**格式9-10-1 制造商出具的授权函**

（或供应商与制造商的经销协议、代理协议复印件）

注：谈判文件另有规定的从其规定

致：南昌大学附属口腔医院

我们(*制造商名称*)，主要营业地点设在(*制造商地址)*。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在*(贸易公司地址)*的*(贸易公司名称)*将以我方的产品对贵公司的谈判项目进行谈判响应，我们特作如下说明：

（1）同意*(贸易公司名称)*在中华人民共和国境内以(*制造商名称*)的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）谈判，并在成交后向我方购买相关产品。

（2）（贸易公司名称）在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于 年 月 日签署本文件，*(贸易公司名称)*于年月日接受此件，以此为证。

贸易公司签章： 制造商签章：

法定代表人或授权代表职务和部门： 法定代表人或授权代表职务和部门：

签字人签名或签章： 签字人签名或签章：

**9-10-2具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质**

**9-10-3若所投的消防产品属于需强制认证的则需提供消防产品强制认证证书**

**9-10-4具有安全生产许可证**

# **第四章 采购需求表及工程要求**

## 一、采购需求表

|  |  |
| --- | --- |
| 项项  目  名  称  内  容 | 内部装修工程消防整改工程 |
| 数量 | 1项 |
| 交付期 | 合同签订后 40 个日历日内完成 |
| 交付地点 | 南昌大学附属口腔医院 |
| 备注 | 按消防设计图纸施工 |

## 二、工程要求

（一）工程要求

**分部分项工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 应急照明 | | | | | |
| 1 | 030404014001 | 事故照明切换屏 | 1.名称:A型集中电源应急照明箱(自带蓄电池) 2.规格:输出额定工作电压DC36 3.安装方式:距地1.5m 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 台 | 1 |
| 2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:额定工作电压DC36、2W 3.安装形式:距地2.2m 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 套 | 9 |
| 3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:额定工作电压DC36、2W 3.安装形式:距地2.2m 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 套 | 1 |
| 4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:额定工作电压DC36、2W 3.安装形式:距地2.2m 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 套 | 1 |
| 5 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:额定工作电压DC36、2W 3.安装形式:距地0.3m 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 套 | 15 |
| 6 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:额定工作电压DC36、2W 3.安装形式:距地0.3m 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 套 | 1 |
| 7 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急灯 2.规格:额定工作电压DC36、2W 3.安装形式:距地2.2m 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 套 | 25 |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 53 |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDNH-BYJ-2.5 3.配线部位:室内 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 702.3 |
| 10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 344.5 |
| 11 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 63 |
| 12 | 030414006001 | 事故照明自动切换系统调试 | 1.名称:事故照明自动切换系统调试 | 台 | 1 |
| 消火栓灭火系统 | | | | | |
| 13 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 17.8 |
| 14 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 97.1 |
| 15 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 套 | 6 |
| 16 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 | kg | 127.5 |
| 17 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 | m2 | 29.4 |
| 18 | 03B001 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 | 套 | 9 |
| 19 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管DN65 | 个 | 4 |
| 20 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：钢套管DN65 | 个 | 3 |
| 喷淋灭火系统 | | | | | |
| 21 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 219.7 |
| 22 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 66.74 |
| 23 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 16.5 |
| 24 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 44 |
| 25 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 7.5 |
| 26 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 47.8 |
| 27 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 33.1 |
| 28 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC DN80 3.连接形式:粘接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 10.5 |
| 29 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:喷头 DN25 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 112 |
| 30 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置 | 组 | 2 |
| 31 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器DN100 | 个 | 2 |
| 32 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 2 |
| 33 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 2 |
| 34 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：钢套管DN50 | 个 | 2 |
| 35 | 031002003006 | 套管 | 1.名称：钢套管DN80 | 个 | 2 |
| 36 | 031002003004 | 套管 | 1.名称：钢套管DN100 | 个 | 2 |
| 37 | 031002003005 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管DN80 | 个 | 1 |
| 38 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 | kg | 231 |
| 39 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 | m2 | 64.5 |
| 40 | 03B002 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 | 套 | 18 |
| 通风系统 | | | | | |
| 41 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000\*250 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m2 | 43.4 |
| 42 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000\*500 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m2 | 3.15 |
| 43 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1200\*250 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m2 | 13 |
| 44 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1200\*400 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m2 | 16.7 |
| 45 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500\*600 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m2 | 2.73 |
| 46 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:DN700 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m2 | 24.6 |
| 47 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:排烟风机 2.型号:HTF-I-NO.9 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 台 | 1 |
| 48 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:消防补风机 2.型号:SWF-I-NO.6.5 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 台 | 1 |
| 49 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀 2.型号:1000\*250 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 2 |
| 50 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀 2.型号:1000\*500 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 1 |
| 51 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶排烟口 2.型号:1050\*600 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 2 |
| 52 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:1500\*600 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 1 |
| 53 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000\*800 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 1 |
| 54 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度防火阀 2.型号:1200\*500 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 1 |
| 55 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度防火阀 2.型号:φ700 3.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 1 |
| 56 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:风口手动按钮 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 2 |
| 57 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 58 | 03B003 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 | 套 | 33 |
| 消防报警系统 | | | | | |
| 59 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:区域报警控制箱 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 台 | 1 |
| 60 | 030411005001 | 消防端子箱 | 1.名称:消防端子箱 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 3 |
| 61 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 51 |
| 62 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 5 |
| 63 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火灾报警扬声器 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 5 |
| 64 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:控制模块 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 12 |
| 65 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 6 |
| 66 | 030904003002 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 6 |
| 67 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 5 |
| 68 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防报警电话 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 2 |
| 69 | 030904003003 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 6 |
| 70 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体规格参数、安装方式详见图纸 | 个 | 76 |
| 71 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-2.5 3.配线部位:室内 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 393.6 |
| 72 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-RVS-2\*1.5 3.配线部位:室内 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 691.2 |
| 73 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZN-KVV-7\*1.5 3.配线部位:室内 4.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 95.9 |
| 74 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 748.7 |
| 75 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.具体规格参数、安装方式详见图纸 | m | 86.8 |
| 76 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试(点以内) 128 | 系统 | 1 |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 77 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |

1、本工程为附楼装修消防工程，须达到国家建筑消防规范要求。

2、成交供应商在收到成交通知书之日起合同签订前3个工作日内按采购人指定的方式（银行转账）和账户支付合同总价的10%作为履约保证金。履约保证金在工程竣工验收合格后转为质量保证金，质保期24个月，若无质量或售后服务等问题的该质保金无息退还。

3、本工程严禁转包或分包，若私自转包和未经采购人同意违法分包，则采购人有权终止合同并没收履约保证金。施工前必须提供工程施工的具体方案，并经业主批准同意方可进行施工，施工时不影响正常营业。

4、成交供应商根据合同提供的货物设备必须是全新的未使用过的，并且符合国家有关标准和环保要求。所有材料及设备须经采购方确认方可进场。

5、成交供应商提供的火灾自动报警及消防联动控制系统必须与我院大楼的消防报警系统同一品牌（北京利达），进行联动。

6、如果施工单位没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，甲方按该工程合同总价的5**‰**处罚乙方，直到扣完该工程款为止。如果施工单位在扣完该工程款后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由施工单位承担。

7、系统验收后供应商提供免费现场技术培训。如：系统基本操作、日常维护、常见故障排除等。培训人员须为成交供应商专职技术人员。

8、工程竣工验收时，须提供竣工图纸及第三方消防设施检验合格报告（由院方联系政府机关认定的检测机构对系统进行检验，并出具检验合格报告，检验费用由成交供应商承担）。

9、在本市区有固定的经营场地、维护人员，且能提供良好的技术支持。

10、具有承担火灾自动报警及消防联动控制系统等消防工程建设项目经验，正常使用3年以上的类似工程业绩，需提供验收报告及正常使用三年后业主评价良好记录表。

11、相关部门协调工作：供应商无条件负责相关部门（包括建设行政管理部门、消防部门、城管等部门）的协调工作。

（二）商务条款

**1、**本工程项目为交钥匙工程，符合消防规范，并确保通过消防验收。

**2、付款方式：**竣工验收合格，出具第三方建筑消防设施检验合格报告后，决算审计定案支付工程款的90%，通过政府部门的消防验收后，支付剩余10%工程款。

**3、质量保证期：2年**（自用户签署最终验收报告之日起24个月）。

3.1在质量保证期内免费实行“三包”服务，服务方式为免费上门维修、维护；

3.2如果产品在质保期内发生故障，供应商应在30分钟内作出响应，如现场24小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

3.3在质量保证期内，产品遇有质量问题需进行检修，所需的工时费和材料由供应商负责。